


Input 3 dimension of PCA output

minPts = 4 or minPts = 5




epsilon = 0.2






minPts = 5

epsilon = 0.15





minPts = 4

epsilon = 0.15

